

**Mairie de CERBERE**

**66290**

**\_\_\_\_\_\_\_\_**

Tél. 04.68.88.41.85

Fax. 04.68.88.47.64

**BORDEREAU DE PRIX**

**MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE CERBERE**



Date limite de remise des offres : le 22 octobre 2018 à 12H00

**BORDEREAU DE PRIX**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Locaux pizzeria** | Quantité | Prix H. T | Prix T.T.C |
| Fenêtre 2 vantaux hauteur 1670mm et largeur 925 mm en PVC blanc  Vitrage feuilleté 44/2 16.4  1 mortaise + grille 30m3/h blanc | **2** |  |  |
| Fenêtre 1 vantail hauteur 880mm et largeur 480 mm en PVC blanc  Vitrage feuilleté 44/2 16.4 | **…… 1** |  |  |
| Fenêtre 1 vantail hauteur 980 mm et largeur 580 mm en PVC blanc. | **1** |  |  |
| **Salle Georges Clausells** | Quantité |  |  |
| Porte 2 vantaux en aluminium avec châssis fixe dont les dimensions sont les suivantes  Hauteur 2150mm et largeur 1530 mm. Ouverture vers l’extérieur.  Couleur laquage Blanc  Vitrage 4Fe/16Arg/44.2 Sécurité | **2** |  |  |
| ***Porte fenêtre PVC*** blanc Laqué 1 Vantail hauteur 2150 mm et largeur 905  Mm  Vitrage feuilleté 44/2 16.4  Grille 30m3/h blanche | **1** |  |  |
| Imposte fixe PVC Blanc Hauteur 880 mm et largeur 905mm  Vitrage feuilleté 44/2 16.4 | **1** |  |  |
| **MAIRIE** |  |  |  |
| Fenêtres PVC Blanches 2 vantaux Hauteur 1670mm et largeur 1135 mm  Ouverture à droite | **2** |  |  |
| Fenêtres PVC Blanches 2 vantaux Hauteur 1670mm et largeur 930 mm  Ouverture à droite | **1** |  |  |
| Fenêtre 1 vantail hauteur 1670mm et largeur 1765 en PVC blanc  Ouverture droite | 1 |  |  |
| Fenêtres 2 vantaux + fixe hauteur 1000mm et largeur 1765 mm en PVC blanc fixe gauche  1 mortaise + grille 30m3/h blanc | 3 |  |  |
| Porte fenêtre 1 vantail hauteur 1670mm et largeur 730 mm en Pvc blanc  1 mortaise + grille 30m3/h blanc | 1 |  |  |
| **MAIRIE** | Quantité |  |  |
| Fenêtre 1 vantail hauteur 1670mm et largeur 730 en PVC blanc  Ouverture droite  1 mortaise + grille 30m3/h blanc | **2** |  |  |
| **Salle Canadells et médecin** |  |  |  |
| Centre médical – PVC blanc  1 pan trapèze sur la partie la plus petite hauteur 780 mm et sur la plus  grande 1200 mm . largeur 2540 mm  porte 2200 mm de hauteur dur 820mm large | **1** |  |  |
| Salle Canadeils. PVC blanc  1 pan trapèze 2560 de large. Hauteur sur le plus haut 900 mm et sur le plus petit 600 mm porte 2200 mm de haut et 820 de large | **1** |  |  |
| Fenêtre 1 vantail hauteur 2115 mm et largeur 700mm en PVC blanc.  Vitrage feuilleté 44/2 16.4  1 mortaise + grille 30m3/h blanc  Imposte Hauteur 800mm et largeur 700mm  Vitrage feuilleté 44/2 16.4  1 mortaise + grille 30m3/h blanc | **2** |  |  |
| Fenêtre 1 vantail hauteur 2115 mm et largeur 700mm en PVC blanc.  Vitrage feuilleté 44/2 16.4  1 mortaise + grille 30m3/h blanc | **1** |  |  |
| Fenêtre 1 vantail hauteur 980 mm -Largeur 580 mm | **1** |  |  |
| **Office de tourisme** |  |  |  |
| Ensemble vitrine 3 pans hauteur 2550 mm largeur 1er pan 2000 mm 2eme  pan 1400 large et 2400 mm de hauteur et 3eme pan encastré dans le  béton hauteur 2400 mm et 1200 mm + porte largeur  820 mm et hauteur 2200 mm | **1** |  |  |
| -Fenêtre 1 vantail hauteur 2280 mm et largeur 870 mm PVC blanc | **1** |  |  |

***Le nombre de châssis, leurs dimensions et leurs découpages, seront à vérifier sur site, ce qui implique une visite obligatoire pour effectuer la proposition. Les candidats qui n’auront pas effectué la visite seront éliminés***

Lu et approuvé le Lu et approuvé le

Le candidat Le pouvoir adjudicateur